Глава 4 7. Осечки
Осечки при стрельбе не допускаются. Причины неисправности: а) Износ бойка ударника 56. Поставить затвор 19 торцом на стальную плиту и проверить калибром К-3 выход бойка ударника над дном чашечки затвора. При выходе менее 1,4 мм заменить боек по карте 5, п. 10. При смятии бойка ударника заправить его, сняв минимально необходимый слой металла, по рис. 6.
Рис. 6. Заправка бойка ударника
б) Осадка или излом боевой пружины 58. Заменить боевую пружину. в) Изгиб корпуса 70 ударно-спускового механизма. Выправить щеки корпуса, обеспечив свободное вращение курка 57 на его оси 59; проверяется при снятой боевой пружине.
Стрелковое оружие России ™