Глава 4 3. Недоход рамы с затвором в переднее положение
Отведенная в крайнее заднее положение, а затем освобожденная, рама с затвором 20 под действием возвратной пружины 16 должна энергично возвратиться в крайнее переднее положение, дослав очередной патрон из магазина 80 в патронник ствола 32. В переднем положении рама должна плотно прилегать к коробке 14. Причины неисправности и способы их устранения указаны в п. 1 настоящей главы, а также в пп. 1 и 3 гл. 7.
Стрелковое оружие России ™