Глава 5 9. Курок не спускается с боевого взвода шептала
При досланной вперед до отказа раме с затвором 20 спуск курка 57 с боевого взвода шептала 65 должен происходить при нажатии на хвост спускового крючка 68. Причины неисправности: а) Осадка или излом пружины 71 крючка. Заменить пружину крючка. б) Скругление выступа на тяге 66. Обработать передний конец тяги спускового крючка 68 по рис. 7, при необходимости заменить спусковой крючок по карте 4, п. 17.
Рис. 7. Обработка тяги спускового крючка и постановка оси тяги: 66 - тяга; 67 - спусковой крючок; 69 - ось тяги; 72 - ограничитель щитка
Стрелковое оружие России ™