Карта 6 Замена накладок
1. Подобрать накладки 33 и 34 по длине, разность допускается до 0,5 мм. 2. Обработать задние наконечники накладок так, чтобы обеспечивалось свободное вхождение наконечников в нижнее кольцо 74 и чтобы заклепка 73 пружины не касалась накладок. 3. Присоединить накладки к стволу 22 с коробкой. Они должны присоединяться с заметным усилием и упруго перемещаться вдоль ствола не менее 0,5 мм. 4. При тугом присоединении снять передний наконечник накладки и опилить торец накладки, обеспечив упругое перемещение накладки относительно ствола на 0,5-1,0 мм. Надеть передний наконечник накладки. 5. Присоединить накладки, закрепить их верхним кольцом 38 и повернуть перо чеки 37 кольца (рис. 25). Чека кольца должна вращаться от усилия пальцев руки и удерживаться в рабочем положении, при необходимости подогнуть пружинную часть чеки.
Рис. 25. Подгонка ствольных накладок: 29 - прицельная колодка; 33 - левая накладка в сборе; 34 - правая накладка в сборе; 37 - чека кольца; 38 - верхнее кольцо в сборе; 74 - нижнее кольцо с пружиной
6. Проверить: а) слияние контуров накладок, неслияние допускается до 0,5 мм, при большем неслиянии опилить выступающие части накладок заподлицо; б) зазор между деревянными частями накладок и верхним кольцом должен быть 0,5-1,0 мм, а зазор между деревянными частями накладок и нижним кольцом – 1,0-1,8 мм, при меньших зазорах опилить уступы накладок, большие зазоры допускаются; в) зазор между передним торцом прицельной колодки и накладками должен быть 1,0-1,8 мм, а зазор между боковыми сторонами прицельной колодки и ствольными накладками – 0,5-1,3 мм, при меньших зазорах опилить накладки, большие зазоры допускаются; г) утопание ребер задних концов накладок относительно секторов прицела должно быть не менее 1,0 мм, при утопании менее 1,0 мм опилить ребра накладок до получения утопания 1,0-1,5 мм; д) относительное упругое перемещение накладок должно быть не менее 0,5 мм, при затирании накладок зачистить места затирания между накладками, а также между накладками и верхним и нижним кольцами ствола; между накладками зазоры допускаются. 7. Закрепить передние наконечники на накладках по рис. 25.
Стрелковое оружие России ™