Глава 4 2. Поперечный разрыв гильз
Проверить калибром-шашкой К-6 расстояние между дном чашечки затвора 55 и пеньком ствола 32. Для этого отделить крышку с возвратным механизмом, отвести раму с затвором 20 назад, вложить в чашечку затвора (под зацеп выбрасывателя 51) калибр-шашку и медленно дослать затвор до отказа в переднее положение. При этом затвор не должен крыть калибр-шашку К-6 (определяется по наличию зазора между передней стенкой рамы 21 слева и коробкой 14). При крытии калибра-шашки К-6 заменить затвор по карте 5.
Стрелковое оружие России ™