Глава 2 16. Чека кольца не удерживается в закрытом положении
Чека 37 кольца должна надежно удерживаться в закрытом положении и поворачиваться усилием руки или с помощью пенала; самоповорачивание чеки кольца при стрельбе не допускается.
Рис. 2. Постановка чеки кольца: 37 – чека кольца
При самоповорачивании подогнуть перо чеки, обеспечив фиксацию чеки с заметным усилием. При изломе пера чеки произвести полную разборку винтовки, засверлить развальцованный конец оси чеки, поставить новую чеку по рис. 2 и повернуть перо чеки в сторону запирания. При этом верхнее кольцо 38 должно фиксироваться на стволе, при тугом поворачивании пера чеки подчистить выточку на оси чеки (рис. 39) и места затирания в выемке ствола, обеспечив свободный поворот чеки и надежное крепление верхнего кольца. Развальцевать конец пера чеки. При необходимости подогнуть перо чеки, обеспечив захождение ее крючка в вырез верхнего кольца от усилия пальцев руки.
Рис. 39. Чека кольца Сб 1-7: 1-32 – ось чеки кольца; 1-33 – перо чеки кольца; 1-44 – шайба чеки
Стрелковое оружие России ™