Глава 2 5. Качка крышки коробки
Качка крышки 13, закрепленной чекой 12 крышки, допускается, если передний конец крышки не выходит из вырезов нижнего кольца 74 и нет затирания рамы 21 о крышку; при проверке крышку и раму отжимать в противоположные стороны в пределах свободного перемещения, без деформации крышки.
При недопустимой качке выправить крышку. Если правкой невозможно установить недопустимую качку крышки, то заменить крышку по карте 1.
Стрелковое оружие России ™