Глава 2 20. Выпадание магазина из коробки
Магазин 80 должен свободно вставляться в коробку 14, при этом защелка 62 магазина под действием своей пружины 60 должна заскакивать за опорный выступ магазина без нажатия на нее рукой и удерживать магазин от выпадания. Магазин должен отделяться от винтовки только при отжатии защелки вперед до отказа. Причины неисправности: а) Осадка или излом пружины 60 защелки магазина. Заменить пружину защелки магазина, поставить ось 61 защелки магазина и развальцевать концы оси. При этом концы оси должны выступать не менее чем на 0,3 мм с каждой стороны. Трещины на концах оси после развальцовки допускаются. б) Износ защелки 62 магазина. Проверить по рис. 3 выступание защелки магазина относительно перемычки ствольной коробки 14, при выступании менее 3 мм опилить ограничительный выступ защелки магазина, при необходимости обработать верхний конец торца защелки магазина, как указано на рисунке. После подгонки защелки проверить вертикальную качку магазина на защелке, которая допускается до 1 мм. При качке более 1 мм подобрать новую защелку и подогнать ее до свободного захода за опорный выступ магазина. Если вертикальная качка магазина более 1 мм и запасной защелки нет, опилить верхний торец защелки на 1–1,5 мм и наплавить на него слой металла электродом ЭН-20Г4-40-20. Обработать защелку по рис. 4 и подогнать ее, как указано выше.
Рис. 3. Подгонка защелки магазина: 60 - пружина защелки магазина; 61 - ось защелки магазина; 62 - защелка магазина
Рис. 4. Обработка верхнего торца защелки магазина после наплавки
Стрелковое оружие России ™