Глава 4 4. Неполный отход рамы с затвором в заднее положение при стрельбе
Причины неисправности и способы их устранения указаны в п. 1 настоящей главы и, кроме того: а) Изгиб толкателя 31. Толкатель без пружины 30 должен под собственным весом перемещаться в своем канале. При изгибе выправить толкатель. б) Износ газового поршня 39 или газовой трубки 40. Измерить калиброванной проволокой диаметром 0,15 мм суммарный диаметральный зазор между газовым поршнем и газовой трубкой. Если зазор более 0,15 мм, заменить газовый поршень по карте 3, пп. 5 и 6. в) Утечка пороховых газов между газовой каморой 45 и стволом 32. При утечке пороховых газов между каморой и стволом, вызывающей отказы в работе автоматики винтовки, отправить винтовку на капитальный ремонт. г) Сколы хрома или раковины в патроннике. При наличии в патроннике сколов хрома или раковин, вызывающих тугое извлечение гильз, отправить винтовку на капитальный ремонт.
Стрелковое оружие России ™