Глава 5 5. Курок не становится на автоспуск
При отведении рамы с затвором 20 в крайнее заднее положение курок 57 должен становиться на взвод автоспуска 63 и удерживаться автоспуском при недоходе рамы 21 в крайнее переднее положение на 6,5 мм. При недоходе рамы в крайнее переднее положение на 1,5 мм курок не должен удерживаться автоспуском. При непостановке курка на взвод автоспуска проверить правильность постановки короткого плеча боевой пружины 58. Если пружина установлена правильно и она исправна, то выполнить проверки и работы по карте 4, пп. 1-3 и 8-11.
Стрелковое оружие России ™