Глава 2 1. Износ канала ствола по полям, округление или скрощенность полей нарезов
При округлении или скрошенности углов полей нарезов или при вхождении калибра К-2 в канал ствола 32 (рис. 88) с дульной части на длину более 7,62 мм у винтовок, не удовлетворяющих требованиям нормального боя, рассверлить ствол с дульной части на диаметр 9 – 9,2 мм и на длину 29 – 31 мм, как указано в Общем руководстве. Если после рассверловки винтовка не будет удовлетворять требованиям нормального боя, отправить ее на капитальный ремонт. Рассверловка канала ствола допускается только в военное время.
Стрелковое оружие России ™