Карта 9 Замена оптического прицела
1. Отвести рукоятку зажима прицела в заднее положение и присоединить прицел к ствольной коробке. Кронштейн прицела должен свободно или с небольшим усилием находить на выступы ствольной коробки. 2. При тугом присоединении прицела снять прицел, утопить зажим прицела, свинтить регулировочную гайку на 2-3 щелчка и присоединить прицел к ствольной коробке. 3. Повернуть рукоятку зажима вперед до отказа. При этом рукоятка должна в конце повертываться с заметным натягом, а зацеп рукоятки должен заскочить за выступ корпуса прицела. Прицел не должен иметь качки. 4. При качке прицела или отсутствии натяга снять прицел, утопить зажим прицела и навинтить регулировочную гайку на 1-2 щелчка до получения заметного натяга в конце поворота рукоятки зажима прицела. При сильном натяге свинтить на 1-2 щелчка гайку прицела. Присоединить прицел к ствольной коробке. 5. Проверить зазор между лампочкой прицела и крышкой ствольной коробки, зазор должен быть не менее 1 мм. При зазоре менее 1 мм подобрать другой прицел. 6. Произвести выверку прицела, как указано в НСД. 7. После выверки прицела проверить запас на выверку. Красные риски на маховичке боковых поправок и на маховичке прицеливания должны совпадать с красными рисками на соответствующих шкалах, отклонение допускается до 8 делений в любую сторону. 8. Записать номер прицела в формуляре винтовки.
Стрелковое оружие России ™