Глава 6 5. Качка наконечников накладок
При качке обжать наконечники накладок 33 и 34, а затем выколоткой углубить места кернения ствольных накладок до устранения качки по рис. 25.
Рис. 25. Подгонка ствольных накладок: 29 - прицельная колодка; 33 - левая накладка в сборе; 34 - правая накладка в сборе; 37 - чека кольца; 38 - верхнее кольцо в сборе; 74 - нижнее кольцо с пружиной
Стрелковое оружие России ™