Карта 3 Замена газового регулятора, газовой трубки, газового поршня и толкателя
1. Произвести полную разборку винтовки. 2. Вставить в газовый регулятор 41 газовую трубку 40. Газовый регулятор должен провертываться на газовой трубке от усилия руки. Разрешается применять гильзу или патрон. 3. Навинтить на патрубок газовой каморы 45 газовую трубку. Газовая трубка должна навинчиваться от усилия пальцев руки, на последних витках разрешается применение ключа. Защелка 42 газовой трубки под действием своей пружины 44 должна заходить в паз газовой трубки и надежно удерживать газовую трубку от свинчивания с патрубка газовой каморы. Для обеспечения вхождения защелки в паз газовой трубки опилить бархатным напильником передний торец газовой трубки. При необходимости заменить пружину защелки. 4. Для замены пружины защелки необходимо выбить ось 43 защелки газовой трубки, заменить негодную пружину, присоединить защелку с ее пружиной и закрепить их осью по рис. 19. Утопленная защелка под действием своей пружины должна энергично возвращаться в исходное положение. Развальцевать конец оси защелки.
Рис. 19. Постановка оси защелки газовой трубки: 42 - защелка газовой трубки; 43 - ось защелки: 44 -пружина защелки
5. Вставить в газовую трубку газовый поршень 39. Проверить диаметральный зазор между газовой трубкой и газовым поршнем, который должен быть не более 0,15 мм, при зазоре более 0,15 мм подобрать другой газовый поршень. 6. Отделить подобранный газовый поршень. Надеть на задний конец толкателя 31 его пружину 30, ввести передний конец толкателя в канал газовой трубки, поджать пружину толкателя и ввести задний конец толкателя с пружиной в канал прицельной колодки 29. Отжать толкатель назад (вниз), отвести его передний конец в сторону, вставить в газовую трубку подобранный газовый поршень, продвинув его вперед до отказа, а передний конец толкателя ввести в гнездо газового поршня. При крайнем переднем положении газового поршня и отжатом до отказа назад (вниз) толкателе между ними должен быть зазор. При отсутствии зазора опилить личным напильником передний конец толкателя (см. рис. 47) до получения зазора 0,5 мм.
Рис. 47. Толкатель 1-23
7. Присоединить раму 21 и дослать ее вперед до отказа, при этом между рамой и толкателем должен быть зазор не менее 0,1 мм. При зазоре менее 0,1 мм опилить бархатным напильником задний торец толкателя (см. рис. 47) до получения зазора 0,1-1 мм. 8. Собрать винтовку и испытать стрельбой работу ее механизмов.
Стрелковое оружие России ™