.....Введение
Настоящее Руководство совместно с Общим руководством по ремонту артиллерийского вооружения (В дальнейшем будет называться «Общее руководство».) предназначено для среднего ремонта 7,62-мм самозарядной снайперской винтовки Драгунова СВД в войсковых ремонтных органах. Индекс винтовки 6В1. Руководство состоит из двух частей и приложений. Первая часть содержит указания по дефектации и ремонту винтовки. При отсутствии особых указаний в первой части настоящего Руководства выявление и устранение общих неисправностей, неисправностей типовых деталей и их сопряжении производить согласно Общему руководству. Вторая часть содержит технологические карты на замену сборок и отдельных деталей винтовки. В приложении 1 дана таблица основных конструктивных различий винтовок разных выпусков. Перечень и рисунки калибров и приборов, применяемых при ремонте винтовки, помещены в приложении 2. При отсутствии запасных частей для ремонта необходимо изготовлять их по рисункам, помещенным в приложении 3, в том же приложении помещены рисунки на изготовление деталей, замена которых не предусмотрена настоящим Руководством, но может быть произведена в ремонтной мастерской. В приложении 4 дан перечень заимствованных деталей, используемых при ремонте винтовки. Взаимозаменяемые детали винтовки перечислены в приложении 5. Если номера деталей и сборок (приложение 6) не соответствуют номеру винтовки, нанесенному на ствольной коробке, осторожно зачеканить эти номера; новые номера нанести рядом со старыми согласно указаниям приложения 6. Наименования узлов и деталей в Руководстве даны в соответствии с чертежами основного производства, а наименования элементов деталей—в соответствии с Наставлением по стрелковому делу. В настоящем Руководстве все условные номера деталей и сборок, которые не имеют ссылки на рисунок, относятся к рис. 88. * Ведомость отличия наименований узлов и деталей винтовки, принятых в настоящем Руководстве, от наименований узлов и деталей, принятых в Наставлении по стрелковому делу, дана в приложении 7. В приложении 8 помещен лист регистрации изменений. Разборку и сборку винтовки, а также проверку боя и приведение ее к нормальному бою производить согласно Наставлению по стрелковому делу. Проверку отремонтированных винтовок на взаимодействие производить тремя выстрелами согласно указаниям Общего руководства. Вновь изготовляемые детали и детали, осветленные инструментом в процессе ремонта, вместо фосфатирования разрешается окрашивать (подкрашивать) согласно Общему руководству или лаком БФ-4 с примесью спирторастворимого нигрозина (300–400 г лака БФ-4 и 15–20 г спирторастворимого нигрозина). При необходимости все детали и сборки винтовки, кроме рамы и деталей затвора, разрешается оксидировать. Изготовление винтовых цилиндрических пружин производить по карте Общего руководства. Марки сталей, указанные на рисунках для изготовления деталей, даны по ГОСТ 1050–60 и ГОСТ 380–60. Типы электродов для дуговой сварки и наплавки даны по ГОСТ 9467–60 и ГОСТ 10051–62. В настоящем Руководстве ремонт оптического прицела ПСО-1 неизлагается. * Для удобства рис. 88 разрезан на части и вставлен в текст, подписи рисунки не имеют. Схема штыка-ножа вынесена отдельно. В оригинале схема штыка-ножа входит в рис. 88. Материал «7,62-мм самозарядная снайперская винтовка Драгунова СВД. Руководство по среднему ремонту» МО 1971 г.
Стрелковое оружие России ™