Глава 3 4. Боковая качка прицельной планки
Для проверки боковой качки прицельной планки 26 хомутик 24 установить на 4-е деление; возвратимая боковая качка прицельной планки (считая по гривке) допускается. При невозвратимой качке раздать передний конец прицельной планки и проверить прямизну прицельной планки. Проверить вращение прицельной планки, при затирании переднего конца прицельной планки в проушинах прицельной колодки зачистить боковые плоскости переднего конца прицельной планки. Если указанным способом устранить боковую качку невозможно, заменить прицельную планку, при этом хомутик не заменять.
Стрелковое оружие России ™