Рис. 45 ( Шпилька сухаря )
Рис. 45. Шпилька, штифты и ось
Таблица к рисунку 45
№. детали | Наименование | Размеры, мм
Длина L | Диаметр | Термообработка | Химпокрытие
нормальный | повышенный
1-11 | Шпилька сухаря | 16-0,3 | 2,1-0,02 2,12-0,02 | 2,14-0,02 | Закалить HRC 42–48 | Оксидировать
1-18 | Штифт сальника | 15,5-0,3 | 3 -0,02-0,04 3,03-0,02-0,04 | 3,06-0,02-0,04 | Закалить HRC 42–48 | Оксидировать
1-45 | Штифт основания мушки | 12,7-0,2 | 3 -0,02-0,04 3,03-0,02-0,04 | 3,06-0,02-0,04 | Закалить HRC 42–48 | Оксидировать
5 - 6 | Ось серьги | 26,8-0,2 | 3,0-0,06 | — | Закалить HRC 42–48 | Фосфатировать
Стрелковое оружие России ™