Глава 2 7. Чека крышки не удерживается в приданных положениях
Чека 12 крышки должна надежно удерживаться в приданных положениях и перемещаться из одного положения в другое только от усилия пальцев руки. При произвольном перемещении подогнуть перо чеки. При изломе чеки крышки произвести полную разборку винтовки, засверлить развальцованный конец оси чеки и отделить чеку крышки; присоединить новую чеку крышки по рис. 1, опилить конец оси чеки так, чтобы он выступал из коробки 14 на 0,1 - 0,5 мм, и развальцевать его, трещины на конце оси после развальцовки допускаются.
Рис. 1. Постановка чеки крышки: 12 – чека крышки
Стрелковое оружие России ™