Глава 7 1. Неподача патронов из магазина в патронник ствола
Причины неисправности и способы их устранения указаны в п. 4 гл. 4 и, кроме того: а) Помятость стенок корпуса 76 магазина. Выправить стенки корпуса магазина на оправке (рис. 29), не нарушая расстояния между загибами приемника (см. рис. 10).
Рис. 29. Оправка для магазина
Рис. 10. Правка загибов корпуса магазина
б) Изгиб подавателя 75. Выправить подаватель; он должен свободно перемещаться в корпусе магазина. в) Осадка пружины 77 магазина. Очередной патрон должен поджиматься к загибу корпуса магазина, выпадание патронов при встряхивании магазина не допускается. Заменить пружину магазина. г) Помятость загибов корпуса 76 магазина. Выправить загибы корпуса магазина на оправке (рис. 29), не нарушая расстояния между ними (см. рис. 10). д) Износ верхнего среза передней стенки корпуса 76 магазина. Расстояние от верхнего среза передней стенки магазина до нижней стенки переднего зацепа должно быть не менее 10,0 мм, при расстоянии менее 10,0 мм заменить магазин. В военное время опилить на 0,5–1 мм нижнюю плоскость переднего зацепа магазина и наплавить слой металла электродом ЭН-20Г4-40-20, обработать зацеп по рис. 11 и подогнать его по коробке со стволом 22 без качки.
Рис. 11. Обработка переднего зацепа корпуса магазина после наплавки
Стрелковое оружие России ™