Карта 1 ЗАМЕНА КРЫШКИ С ВОЗВРАТНЫМ МЕХАНИЗМОМ И ЩИТКА
1. Произвести полную разборку винтовки. 2. Отделить от новой крышки 13 возвратный механизм и присоединить крышку к коробке со стволом 22. При необходимости опилить передний конец крышки так, чтобы крышка присоединялась с небольшим усилием, при этом крышка должна охватывать коробку. 3. Проверить зазор между вырезами на переднем конце крышки и нижним кольцом 74 (рис. 16). Зазор должен быть 0,5 – 1,5 мм. При зазоре менее 0,5 мм опилить бархатным напильником вырезы на переднем торце крышки до получения зазора 0,5 – 1,5 мм. При этом углы вырезов скруглить радиусом 3 мм, а углы выступов притупить радиусом 1 мм.
Рис. 16. Подгонка крышки и щитка: 7 – приклад; 11 – задний вкладыш; 12 – чека крышки; 13 – крышка с возвратным механизмом; 14 – коробка; 74 – нижнее кольцо с пружиной; 62 – щиток
4. По копоти проверить прилегание заднего вкладыша 11 крышки к задней стенке коробки 14. Прилегание должно быть не менее 50% поверхности. При прилегании менее 50% опилить бархатным напильником задний торец вкладыша крышки, а полозки вкладыша обработать шабером. 5. Закрепить крышку чекой 12 крышки, чека крышки должна повертываться с заметным усилием. При большом усилии обработать выемку во вкладыше крышки, обеспечив поворот чеки с заметным натягом, при этом между задним концом крышки и коробкой должен быть зазор. 6. Проверить прилегание крышки к коробке. Допускаются зазоры до 0,5 мм по всему периметру крышки. При зазоре более 0,5 мм выправить крышку, обеспечив свободное перемещение рамы. 7. Присоединить раму 21 и проверить, нет ли трения рамы о крышку коробки. Трение не допускается; касание, не препятствующее свободному ходу рамы, допускается. Проверку производить при отжатии рамы за рукоятку вверх, а крышки вниз, но только в пределах свободного перемещения, без деформации крышки. При трении рукоятки рамы о ребро выреза крышки зачистить ребро до устранения трения. 8. По копоти проверить прилегание заднего торца рамы к вкладышу крышки. Прилегание должно быть не менее 50% поверхности. При прилегании менее 50% опилить бархатным напильником задний торец рамы. 9. Присоединить к коробке щиток 82, конец оси щитка не должен выступать за наружную плоскость стенки коробки, утопание допускается. При выступании конца оси обработать его заподлицо со стенкой коробки и снять фаску 0,5х45°. 10. Поставить щиток в крайнее верхнее положение так, чтобы сосок щитка вошел в соответствующий выем на коробке. Контур щитка должен совпадать с контуром крышки. Если контуры не совпадают, припилить ребро крышки. Зазор между щитком и крышкой допускается до 1 мм. Перевести щиток из одного положения в другое и обратно. Щиток должен перемещаться только от усилия пальцев руки и не должен проскакивать через конец штифта останова затвора. Щиток не должен находить или заходить под крышку коробки. После пригонки крышки острые кромки притупить. 11. Снять крышку и присоединить к ней возвратный механизм. 12. Снять щиток. Присоединить к коробке ударно-спусковой механизм 83 и закрепить его щитком. Качка ударно-спускового механизма не допускается. 13. Выполнить проверки и работы по карте 4, пп. 6 и 7. 14. Собрать винтовку и испытать стрельбой работу ее механизмов.
Стрелковое оружие России ™