.....
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм САМОЗАРЯДНОЙ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ ДРАГУНОВА СВД Глава 1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОНТРОЛЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ВИНТОВОК. 2. В разобранном виде
№ по пор. | Что проверяется | Технические требования
2. В разобранном виде
1 | Качка наконечников ствольных накладок (гл. 6, п. 5) | Качка не допускается
2 | Состояние канала ствола (гл. 2, п. 1,... 2.. и Общее руководство) | Износ канала ствола, округление и скрошенность углов полей нарезов, раковины и сколы хрома, а также кольцевое раздутие без выпуклости металла на наружной поверхности допускаются при условии удовлетворения винтовки требованиям нормального боя. Сколы хрома и раковины в патроннике, вызывающие тугую экстракцию гильз, не допускаются
3 | Качка отражателя (гл. 2, п. 12) | Качка не допускается
4 | Качка сухаря (гл. 2, п. 11) | Качка не допускается
5 | Посадка штифта останова затвора (гл. 2, п. 14) | Выталкивание штифта от усилия руки не допускается
6 | Отвинчивание газовой трубки (гл. 2, п. 19) | Отвинчивание без нажатия на защелку не допускается
7 | Диаметральный зазор между газовой трубкой и газовым поршнем (гл. 4, п. 4) | Допускается не более 0,15 мм
8 | Крытие затвором калибра-шашки К-6 (гл. 4, п. 2) | Затвор не должен крыть калибр-шашку К-6
9 | Выход бойка (гл. 4, п. 7) | Должен быть в пределах 1,4–1,6 мм
10 | Расстояние между зацепом выбрасывателя и дном чашечки затвора (гл. 4, п. 5) | Должно быть в пределах 1,9–2,15 мм
11 | Крепление возвратных пружин на направляющем стержне и направляющей втулке (гл. 2, п. 8) | При встряхивании крышки отделение возвратных пружин не допускается
12 | Удержание крышки магазина (гл. 7, п. 2) | Должно быть надежное
13 | Перемещение подавателя в корпусе магазина (гл. 7, п. 1) | Подаватель, опущенный вниз до отказа, должен под действием пружины возвратиться в верхнее положение
14 | Качка рукоятки на штыке-ноже (гл. 8, п. 4) | Качка не допускается
15 | Качка упора на нож-не штыка-ножа (гл. 8, п. 3) | Качка не допускается
16 | Исправность принадлежности (гл. 8, п. 8 и 9 и Общее руководство) | Принадлежность должна быть исправной
17 | Соответствие номеров сборок и деталей номеру винтовки (введение) | Номера на сборках и деталях, указанных в приложении 6, должны соответствовать номеру на коробке
Кроме того, при осмотре винтовок необходимо проверить: комплектность винтовки, исправность деталей, нет ли ослабления заклепок и качки в штифтовых соединениях, нет ли разворота прорезей в шурупах под отвертку, забитости и срыва резьбы в деталях, а также сколов, сквозных трещин или значительного нарушения лакированной поверхности деревянных деталей и потертости защитного покрытия на металлических деталях.
Стрелковое оружие России ™