Карта 7 Замена рукоятки штыка-ножа
I. Необходимые материалы и оборудование 1. Смола Э-40 МГТУ УХП № 295–59. 2. Полиэтиленполиамин СТУ 49-2529–62. 3. Растворитель 646 ГОСТ 5630–51. 4. Ацетон технический ГОСТ 2768–60. 5. Шкаф вытяжной. 6. Термостат с температурой нагрева 40–200°. 7. Весы технические с разновесами грузоподъемностью 200 г. 8. Бюретка 25–50 мл. 9. Ванночки металлические. 10. Салфетки обтирочные. 11. Марля гигроскопическая. 12. Плашка Мб. 13. Метчик М5. II. Приготовление клея 1. Клей готовится небольшими количествами, так как время его пригодности не более 40 мин, поэтому готовить клей необходимо непосредственно перед употреблением. 2. В металлическую ванночку отвешивается 5 г смолы Э-40, и в не...ется из бюретки 0,75 см3 отвердителя (полиэтиленполиамина). Смола с отвердителем перемешивается до получения однородной массы светло-коричневого цвета. 3. Если смола густая и плохо перемешивается с отвердителем, то, прежде чем вливать отвердитель, смолу подогреть до температуры 40 –60° С или добавить к ней 5 – 20 весовых частей ацетона и тщательно перемешать. 4. Иногда из-за попадания влаги в полнэтиленполиамин клей белеет. В этом случае полиэтиленполиамин необходимо просушить при температуре 100°С в течение 2 ч. 5. Оставшийся неиспользованный клей должен быть немедленно удален из ванночки растворителем, так как после отвердения масса теряет способность растворяться в любых растворителях. Остатки клея нужно выжечь, после чего ванночку очистить до металлического блеска. III. Подготовка штыка-ножа 1. Нагреть штык-нож 96 в термостате до температуры 140 – 180° С в течение 20 – 30 мин, вытолкнуть стержень 98 и снять рукоятку 99 с хвостовика лезвия 94 согласно рис. 26.
Рис. 26. Замена рукоятки штыка-ножа: 94 - лезвие в сборе; 96 - штык-нож в сборе; 98 - стержень; 99 - рукоятка штыка-ножа; 100 - винт; 101 - нако нечник; 102 - винт защелки; 103 - пружина защелки
2. Вывинтить винт 100 из наконечника 101. 3. Удалить остатки клея с хвостовика лезвия, наконечника и винта. Остатки клея удаляются шабером и металлической щеткой. 4. Прочистить резьбу на винте плашкой М5 и в наконечнике метчиком М5. 5. Проверить работу защелки. Утопленный, а затем отпущенный винт 102 защелки под действием пружины 103 должен энергично возвращаться в исходное положение. 6. По отверстию в лезвии разметить в рукоятке и просверлить отверстие диаметром 7 мм так, чтобы между кольцом лезвия и торцом рукоятки был зазор не более 1,3 мм. 7. Присоединить лезвие к рукоятке и закрепить его пробкой (стержнем), при этом между торцом рукоятки и кольцом лезвия должен быть зазор не менее 0,1 мм; при отсутствии зазора опилить торец рукоятки до получения зазора 0,1-1,3 мм. Выступание торцов стержня за плоскость рукоятки не допускается, утопание допускается. При выступании опилить торец стержня заподлицо с гнездом в рукоятке. IV. Склеивание 1. Хвостовик лезвия, винт, стержень, углубление в наконечнике, выступ на рукоятке, отверстие в рукоятке и гнездо в рукоятке для хвостовика лезвия тщательно обезжирить. Обезжиривание производится марлевым тампоном, смоченным растворителем 646, с последующей просушкой в течение 10 мин. 2. Углубление в наконечнике обильно смазать клеем с помощью деревянной лопатки. 3. Присоединить к рукоятке наконечник и закрепить его винтом, предварительно смазав клеем резьбовую часть. Сразу же после закрепления наконечника кер-нить винт в двух точках. Избыток клея удалить с поверхности наконечника и рукоятки деревянной лопаткой и салфеткой, смоченной ружейной смазкой. 4. На расстоянии 20-25 мм от кольца и до конца на боковые плоскости хвостовика лезвия деревянной лопаткой обильно нанести клей, вставить лезвие в рукоятку так, чтобы защелка была расположена со стороны острой кромки лезвия, смазать стержень клеем и вставить его в отверстие рукоятки так, чтобы его концы не выступали над ручкой. Стержень запрессовывать деревянной оправкой. 5. Избыток клея с поверхности кольца удалить деревянной лопаткой и промасленной салфеткой, а с рукоятки удалить шабером после полного высыхания клея. 6. Просушить собранный штык-нож при комнатной температуре в течение 24 ч (до полного отвердевания клея). 7. Удалить шабером с наружных поверхностей избытки клея. V. Контроль качества 1. Собранный и просушенный штык-нож должен удовлетворять следующим требованиям: – выступание торцов стержня за плоскости рукоятки не допускается; – между кольцом лезвия и передним торцом рукоятки должен быть зазор; – лезвие в рукоятке должно иметь незначительное упругое боковое перемещение, при отсутствии такого перемещения легко происходит излом лезвия в рукоятке у кольца; – защелка под действием пальца руки и своей пружины должна перемещаться без затирания. 2. Проверить штык-нож с ножной надеванием на винтовку и, если при этом окажется, что рукоятка где-то затирает, места затирания подчистить бархатным напильником. VI. Хранение материалов Смола и отвердитель должны храниться в стеклянной или алюминиевой герметически закрывающейся посуде в сухом помещении при комнатной температуре. Смолу хранить на свету запрещается. VII. Меры безопасности 1. В помещении для сборки необходимо иметь вентиляцию и достаточную освещенность. Приготовление клея должно производиться в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом помещении в защитных очках. При работе с клеем и его компонентами необходимо предупреждать попадание их на кожу. При попадании на кожу работающего необходимо удалить следы клея или его компонентов марлевым тампоном, а затем обмыть водой с мылом. 2. После работы и перед приемом пищи руки протирать салфетками или марлевым тампоном и мыть теплой водой с мылом.
Стрелковое оружие России ™