Глава 6 4. Качка затыльника
При качке затыльника 1 подтянуть шурупы 2 затыльника; при провороте шурупов рассверлить в прикладе 7 гнезда для пробок диаметром 10 мм и глубиной 35 мм по рис. 8, изготовить пробки диаметром 10 мм и длиной 40 мм, поставить их на клею ВИАМ-Б3 и обработать заподлицо. По отверстиям в затыльнике просверлить гнезда в пробках сверлом диаметром 3,5 мм на глубину 25 мм. Присоединить затыльник и закрепить его двумя шурупами.
Рис. 8. Ремонт приклада
Стрелковое оружие России ™