.....
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм САМОЗАРЯДНОЙ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ ДРАГУНОВА СВД Глава 1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОНТРОЛЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ВИНТОВОК. В собранном виде
№ по пор. | Что проверяется | Технические требования
1. В собранном виде
1 | Удержание магазина в коробке (гл. 2, п. 20) | Магазин должен надежно удерживаться защелкой, вертикальная качка на защелке допускается до 1 мм
2 | Крепление оптического прицела (гл. 3, п. 6) | Качка не допускается
3 | Крепление штыка-ножа на стволе (гл. 8, п. 1) | Штык-нож должен надежно удерживаться защелкой
4 | Удерживается ли ножна на лезвии штыка-ножа (гл. 8, п. 2) | Ножна не должна соскакивать
5 | Посадка корпуса мушки (гл. 3, п. 1) | Перемещение от усилия руки не допускается
6 | Крепление мушки в корпусе мушки (гл. 3, п. 2) | Качка и вывинчивание мушки от усилия пальцев руки не допускаются
7 | Изгиб кольца колодки мушки (гл. 3, п. 3) | Изгиб не допускается
8 | Наличие риски на основании мушки (см. Общее руководство) | Должна быть только одна риска
9 | Свисание корпуса мушки | Свисание не допускается
10 | Качка газовой каморы, основания мушки и прицельной колодки (гл. 2, п. 3) | Качка не допускается
11 | Перемещение газового регулятора (гл. 2, п. 18) | Должен перемещаться из одного положения в другое от усилия руки
12 | Удержание чеки верхнего кольца (гл. 2, п. 16) | Чека должна удерживаться в рабочем положении загнутым концом
13 | Крепление накладок (гл. 2, п. 15) | При закрепленном верхнем кольце отделение накладок не допускается
14 | Смещение накладок (гл. 2, п. 21) | Накладки должны иметь упругое смещение, качка накладок со стуком не допускается
15 | Действие прицельной планки (см. Общее руководство) | Приподнятая на 25– 30 мм (считая по гривке) и отпущенная прицельная планка должна энергично возвратиться в исходное положение и прилегать хотя бы к одному сектору
16 | Гривка прицельной планки (гл. 3, п. 5) | Забитость прорези гривки не допускается
17 | Боковая качка прицельной планки (гл. 3, п. 3) | Возвратимая боковая качка допускается
18 | Перемещение хомутика прицельной планки (Общее руководство) | При нажатой до отказа защелке хомутик должен плавно перемещаться по прицельной планке
19 | Удержание хомутика прицельной планки (см. Общее руководство) | Хомутик должен надежно удерживаться на каждом делении прицела
20 | Крепление крышки коробки (гл. 2, п. 6) | Выход переднего конца крышки из вырезов нижнего кольца не допускается
21 | Фиксация чеки крышки (гл. 2, п. 7) | Чека должна переводиться из одного положения в другое только от усилия пальцев руки
22 | Качка приклада (гл. 2, п. 9) | Качка не допускается
23 | Качка щечки на прикладе (гл. 6, п. 7) | Качка не допускается
24 | Качка затыльника на прикладе (гл. 6, п. 4) | Качка не допускается
25 | Качка ударно-спускового механизма (гл. 2, п. 10) | Качка не допускается
26 | Фиксация щитка в приданных положениях (гл. 5, п. 2) | Щиток должен переводиться из одного положения в другое только от усилия руки. Щиток не должен проскакивать через головку штифта останова затвора и заходить или находить на крышку коробки
27 | Постановка винтовки на предохранитель (гл. 5, п. 3) | При щитке, установленном в верхнее положение, отведение рамы назад или спуск курка с боевого взвода не допускается
28 | Снятие винтовки с предохранителя (гл. 5, п. 9) | При щитке, установленном в нижнее положение, рама должна отходить назад с заметным усилием, а после освобождения энергично возвращаться в исходное положение; при нажатии на спусковой крючок должен происходить спуск курка с боевого взвода
29 | Усилие спуска курка с боевого взвода (гл. 5, п. 7) | Должно быть в пределах 1–1,5 кг
30 | Постановка курка на боевой взвод при отпущенном и нажатом спусковом крючке (гл. 5, п. 5,... 8) | При отведении рамы во всех случаях курок должен ставиться на боевой взвод шептала, а затем автоспуска
31 | Возвращение спускового крючка в исходное положение после прекращения нажатия на него (гл. 5, п. 4) | Спусковой крючок должен энергично возвращаться в исходное положение
32 | Спуск курка с боевого взвода при недоходе рамы в переднее положение (гл. 5, п. 5) | При недоходе рамы на 6,5 мм. спуск курка не допускается, при недоходе на 1,5 мм должен произойти спуск курка
33 | Подача патронов из магазина в патронник ствола (гл. 4, п. 3) | Должна быть без задержек и заеданий
34 | Извлечение и отражение гильзы (патрона) (гл. 4, п. 5,... 6) | Гильза должна извлекаться из патронника и выбрасываться из коробки
35 | Работа останова затвора (гл. 2, п. 13) | По израсходовании патронов из магазина затвор должен быть остановлен остановом затвора, при отделении магазина и незначительном отведении рамы назад останов должен возвратиться в исходное положение и пропустить затвор вперед
36 | Отделение и присоединение ствольных накладок (гл. 2, п. 15) | Должно производиться только от усилия руки
Стрелковое оружие России ™