Глава 4 6. Гильза (патрон) не выбрасывается из коробки
При отведении рамы с затвором 20 назад гильза (патрон) после ее извлечения из патронника ствола 32 должна удерживаться в чашечке затвора 55 до встречи с отражателем и энергично выбрасываться отражателем из коробки 14; прихват гильзы затвором не допускается. Причины неисправности и способы их устранения указаны в п. 1, 4 и 5 настоящей главы и, кроме того: Скрошенность отражателя. Зачистить отражатель, сняв минимально необходимый слой металла, по рис. 5.
Рис. 5. Обработка отражателя
Отжать вправо до отказа раму с затвором и проверить перекрытие отражателем паза в чашечке затвора. Отражатель должен перекрывать чашечку затвора не менее чем на 0,6 мм; перекрытие определяется в радиальном направлении относительно чашечки затвора. При перекрытии менее 0,6 мм заменить затвор по карте 5. Если длина отражающего выступа менее 1,5 мм, отправить винтовку на капитальный ремонт.
Стрелковое оружие России ™