Глава 2 13. Заклинение останова затвора
По израсходовании всех патронов затвор 20 должен удерживаться в заднем положении остановом 17 затвора. Отделить магазин 80, отвести затвор назад до отказа и освободить его, при этом затвор под действием возвратной пружины 16 должен переместиться в крайнее переднее положение; задержка затвора на останове затвора не допускается. При заклинении останова затвора зачистить приподнятый металл у краев забоин на останове затвора; при необходимости заменить пружину 18 останова затвора, для чего выбить штифт 81 останова и отделить останов затвора с пружиной, поставить на место останов затвора с новой пружиной и закрепить их штифтом останова.
Стрелковое оружие России ™