Глава 3 1. Ослабление посадки корпуса мушки
Перемещение корпуса 48 мушки в основании 49 мушки при давлении на него выколоткой усилием руки не допускается. При перемещении корпуса мушки подобрать новый корпус мушки на тугую посадку; если подбором не удастся устранить неисправность, то раздать хвостовую часть корпуса мушки, как указано в Общем руководстве, обеспечив тугую посадку.
Стрелковое оружие России ™