Глава 4 1. Затруднительное перемещение рамы с затвором
При снятых возвратных пружинах 16 и отделенном ударно-спусковом механизме 83 рама с затвором 20 должна свободно под действием собственного веса перемещаться в коробке 14. Причины неисправности: а) Изгиб крышки 13 коробки. При отводе рамы 21 назад трение ее о крышку коробки не допускается, касание, не препятствующее свободному ходу рамы, допускается. При проверке необходимо раму отжимать вверх, а крышку коробки — вниз в пределах свободного перемещения, без деформации крышки. Вмятины выправить на оправке и проверить, нет ли трения рамы о крышку. При трении рукоятки рамы о крышку-зачистить ребро крышки до устранения трения. б) Забоины на сопрягаемых поверхностях коробки 14 и рамы 21. Зачистить приподнятый металл у краев забоин.
Стрелковое оружие России ™