Карта 5 Замена затвора и его деталей
1. Произвести полную разборку винтовки. 2. Подобрать к раме 21 новый затвор 55 так, чтобы затвор своим ведущим выступом свободно входил в фигурный паз рамы и перемещался в ней от собственного веса, при этом касание верхней плоскости ромбика затвора о дно паза рамы не допускается, а винтовые поверхности ромбика должны прилегать к фигурному пазу затвора не менее чем на 1/3 высоты ромбика (рис. 22).
Рис. 22. Соединение затвора с рамой: 19 - затвор в сборе: 21 - рама
3. Вставить раму с затвором в коробку 14 и проверить их перемещение. Рама с затвором должна свободно под действием собственного веса перемещаться в коробке. Отжать вправо до отказа раму с затвором и проверить перекрытие отражателем паза чашечки затвора. Отражатель должен перекрывать чашечку затвора не менее 0,6 мм. При перекрытии менее 0,6 мм подобрать другой затвор. 4. Присоединить к винтовке ударно-спусковой механизм 83, закрепить его щитком 82, присоединить магазин 80. Отжимая магазин вправо и влево, вверх и вниз, проверить перемещение затворной рамы с затвором. Рама с затвором должна перемещаться над магазином свободно, без трения о магазин. Отделить магазин, раму с затвором и ударно-спусковой механизм. 5. Опилить скос АБ на левом боевом выступе затвора (рис. 23) так, чтобы начало поворота затвора по винтовому скосу сухаря было при зазоре между пеньком ствола и торцом затвора в пределах 3,4-3,8 мм и чтобы прилегание скоса на боевом выступе к винтовому скосу сухаря было по ширине не менее 1 мм.
Рис. 23. Обработка скоса и боевых упоров на затворе: 22—ствол с коробкой; 55 — затвор
Прилегание определяется по отпечатку копоти на левом боевом выступе затвора, а зазор в пределах 3,4–3,8 мм определяется с помощью вставок толщиной 3,4 и 3,8 мм (рис. 30), прокладываемых между пеньком ствола и торцом затвора. При постановке вставки толщиной 3,8 мм скос затвора не должен касаться скоса на сухаре, а при постановке вставки толщиной 3,4 мм должен касаться, что проверяется по копоти (подгонку производить при снятом выбрасывателе).
Рис. 30. Вставки для подгонки затвора по сухарю
6. Пригнать поверхности боевых упоров затвора по копоти так, чтобы прилегание их к боевым уступам ствольной коробки было не менее 60% опорных площадок, при этом затвор должен крыть калибр-шашку К-4 (1,625 мм) при усилии не более 20 кГ (определяется по отсутствию зазора между передним срезом рамы и коробкой) и не должен крыть калибр-шашку К-5 (1,702 мм) при усилии не менее 30 кГ. 7. Проверить, нет ли перекоса затвора. Для этого вставить в патронник ствола гильзу, закрыть затвор, вставить в ствол стержень, присоединить струбцину (рис. 24) и прижать струбциной затвор к боевым уступам ствольной коробки. В этом случае рама должна перемещаться под действием собственного веса на участке свободного хода. Если рама свободно не пере мещается, выяснить причину перекоса и устранить ее, выполнив работы, указанные в п. 6.
Рис. 24. Схема установки струбцины
8. При необходимости для обеспечения прохождения затвора над боевыми уступами коробки опилить ребра выступов затвора. 9. Присоединить к затвору 55 выбрасыватель 51 с пружиной 53 и закрепить их осью 52. а) Проверить калибром К-7 высоту зацепа выбрасывателя над дном чашечки затвора. Высота зацепа выбрасывателя должна быть в пределах 1,9-2,15 мм. б) Проверить, нет ли при закрытом затворе касания выбрасывателя о пенек ствола 32. При вставленной гильзе или учебном патроне касание выбрасывателя о пенек ствола не допускается. При касании опилить бархатным напильником места касания на выбрасывателе. 10. Присоединить к затвору ударник 56 и закрепить его штифтом 54. Штифт ударника должен вставляться с заметным усилием. а) Проверить перемещение ударника в затворе. Ударник должен перемещаться в затворе под действием собственного веса. При затирании подобрать другой ударник. При сдвинутом вперед ударнике задний конец ударника должен утопать за задний торец затвора, при сдвинутом назад ударнике боек должен утопать в отверстии дна чашечки. б) Поставить затвор торцом на стальную плиту и калибром К-3 проверить выход бойка над дном чашечки затвора. Выход бойка должен быть в пределах 1,4-1,6 мм. При выходе бойка более 1,6 мм опилить бархатным напильником задний торец ударника, при выходе бойка менее 1,4 мм подобрать другой ударник. 11. Собрать винтовку и испытать стрельбой работу ее механизмов.
Стрелковое оружие России ™