Глава 6 1. Вмятины, пробоины и сколы
Вмятины и сколы на прикладе 7 и накладках 33 и 34 глубиной до 5 мм заделывать шпатлевкой на клею ВИАМ-БЗ по рис. 8 и 9. Вмятины на накладках глубиной более 5 мм и пробоины заделывать постановкой пробок на клею ВИАМ-БЗ по рис. 9. Сколы на ребрах накладок зачистить стеклянной шкуркой. Сколы на верхней и нижних рейках приклада глубиной более 5 мм не допускаются; при сколах глубиной более 5 мм заменить приклад по карте 2.
Рис. 8. Ремонт приклада
Рис. 9. Ремонт накладки
Стрелковое оружие России ™