Карта 2 ЗАМЕНА ПРИКЛАДА
1. Произвести полную разборку винтовки. 2. Вывинтить шуруп 86 и отделить розетку 85. Вывинтить соединительный винт 87 приклада и шуруп 84 и отделить приклад 7. 3. Прочистить резьбу метчиком М6 в отверстии коробки 14. 4. Подогнать по месту новый приклад без шаткости с заметным натягом по рис. 17. При этом между прикладом, предохранительной скобой и задним торцом коробки 14 должны быть зазоры не менее 0,5 мм. При зазоре менее 0,5 мм подрезать приклад до получения зазора 0,5–1,5 мм. Утопание дерева над металлическими частями допускается до 0,5 мм, выступание не допускается. Между упором приклада и стенкой коробки местные зазоры не допускаются.
Рис. 17. Подгонка приклада: 7 - приклад; 13 - крышка с возвратным механизмом; 84 - шуруп; 87 - соединительный винт; 88 - пружинная шайба
5. Присоединить приклад и закрепить его соединительным винтом с шайбой 88. Выступание конца винта допускается до 0,5 мм, утопание не допускается. 6. Сверлом диаметром 3,7 мм просверлить гнездо для шурупа на глубину 35 мм. Ввинтить шуруп. 7. Зачистить места обработки приклада и лакировать их. 8. Кернить соединительный винт приклада в торец в двух точках. 9. При использовании старого приклада и несовпадении отверстия в коробке с отверстием под шуруп в прикладе рассверлить в прикладе гнездо для пробки диаметром 10 мм на глубину 40 мм, изготовить березовую пробку диаметром 10 мм и длиной 40 мм, поставить ее на клею ВИАМ-Б3 в гнездо и обработать заподлицо. Подогнать приклад, как указано в пп. 4-8. 10. При использовании старого усохшего приклада обработать боковые плоскости упора приклада до размеров 32 и 28 мм, поставить березовые наклейки с двух сторон и обработать их по рис. 18. Подогнать приклад, как указано в пп. 4-8.
Рис. 18. Обработка торца усохшего приклада
11. Присоединить розетку и закрепить ее шурупом. 12. Собрать винтовку.
Стрелковое оружие России ™