Карта 8 Замена рамы
1. Отделить от винтовки прицел, магазин 80, крышку 13 с возвратным механизмом, затвор с рамой 20 и ударно-спусковой механизм 83. Отделить от крышки возвратный механизм. 2. Присоединить новую раму 21 без затвора 19 к коробке 14. Рама должна перемещаться под действием собственного веса, при затирании рамы подчистить ее в местах затирания. 3. Проверить зазор между головкой заклепки отражателя и рамой, который должен быть не менее 0,05 мм, при зазоре менее 0,05 мм обработать головку заклепки. 4. По копоти проверить прилегание переднего торца рамы к коробке. Прилегание должно быть не менее 50% поверхности. При прилегании менее 50% опилить бархатным напильником стенку рамы. При этом между рамой и прицельной колодкой 29 должен быть зазор не менее 0,1 мм. При зазоре менее 0,1 мм опилить бархатным напильником передний торец рамы в местах прилегания к прицельной колодке до получения зазора 0,1-0,3 мм. 5. Присоединить крышку без возвратного механизма к коробке и проверить по копоти прилегание заднего торца рамы к заднему вкладышу 11 крышки. Прилегание должно быть не менее 50% поверхностей. При прилегании менее 50% опилить бархатным напильником задний торец рамы. 6. Проверить трение рукоятки рамы о крышку. При проверке раму необходимо отжимать вверх, а крышку отжимать вниз, но только в пределах свободного перемещения, без деформации крышки. Трение рукоятки рамы о крышку не допускается; касание, не препятствующее свободному ходу рамы, допускается. При трении обработать ребро крышки до устранения трения. 7. Отделить от коробки крышку и раму и присоединить к раме затвор. Затвор должен присоединяться к раме свободно и свободно в ней перемещаться. При этом касание ромбика затвора о дно фигурного паза рамы не допускается, а винтовые поверхности ромбика должны прилегать к фигурному пазу затвора не менее 1/3 высоты ромбика (рис. 22). При затирании обработать затвор бархатным напильником в местах затирания.
Рис. 22. Соединение затвора с рамой: 19 - затвор в сборе: 21 - рама
8. Присоединить раму с затвором к коробке и с помощью струбцины и стержня (рис. 24) прижать затвор к боевым уступам коробки и проверить перемещение рамы.
Рис. 24. Схема установки струбцины
Рама в пределах свободного хода должна перемещаться под действием собственного веса. 9. Присоединить к коробке ударно-спусковой механизм и закрепить его щитком 82. 10. Выполнить проверки, а при необходимости и работы, указанные в карте 4, п. 9. 11. Отжать вправо до отказа раму с затвором и проверить перекрытие отражателем паза чашечки затвора. Отражатель должен перекрывать чашечку не менее 0,6 мм. При перекрытии менее 0,6 мм подобрать новый затвор по карте 5. 12. Присоединить к крышке возвратный механизм и собрать винтовку. 13. Вставить в винтовку магазин и, отжимая его вправо и влево, проверить перемещение рамы с затвором. Рама с затвором должна перемещаться над магазином свободно, без трения о магазин. 14. Снарядить магазин десятью учебными патронами, присоединить магазин к винтовке и проверить подачу патронов из магазина в патронник ствола, отжимая попеременно магазин вправо, влево, вверх и вниз. 15. Испытать стрельбой работу механизмов винтовки.
Стрелковое оружие России ™