Глава 8 1. Штык-нож не удерживается на винтовке
Штык-нож должен от усилия руки присоединяться к винтовке и надежно закрепляться на ней защелкой 104. Снятие штыка-ножа без нажатия на винт 102 защелки не допускается. Если штык-нож не удерживается на винтовке, заменить пружину 103 защелки, после замены пружины кернить винт по резьбе согласно рис. 26.
Рис. 26. Замена рукоятки штыка-ножа: 94 - лезвие в сборе; 96 - штык-нож в сборе; 98 - стержень; 99 - рукоятка штыка-ножа; 100 - винт; 101 - нако нечник; 102 - винт защелки; 103 - пружина защелки
Стрелковое оружие России ™