Глава 5 8. Курок не становится на боевой взвод шептала
Курок 57, снятый с автоспуска 63, должен надежно удерживаться шепталом 65, проверяется по величине перекрытия шепталом, которое должно быть не менее 1,1 мм (см. на рис. 21 размер В). При непостановке курка на боевой взвод шептала проверить, не соскочило ли длинное перо боевой пружины 58 с рычага шептала. При перекрытии курка шеп-талом менее 1,1 мм выполнить проверки и работы по карте 4, п. 4.
Рис. 21. Схема ударно-спускового механизма: а — курок на автоспуске; б — курок на шептале
Стрелковое оружие России ™