Глава 5 3. Спусковой механизм не становится на предохранитель
Щиток 82, установленный в верхнее положение, должен удерживать курок 57 от спуска с боевого взвода при нажатии на спусковой крючок 67. При срыве курка с боевого взвода выполнить проверки и работы по карте 4, п. 6. При необходимости заменить щиток по карте 1, пп. 9 и 10, или спусковой крючок по карте 4, п. 17, или шептало 65 по карте 4, п. 16.
Стрелковое оружие России ™