ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень и рисунки калибров и приборов, применяемых при ремонте винтовки
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ И РИСУНКИ КАЛИБРОВ И ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ВИНТОВКИ
№ по пор. | Наименование и обозначение | Назначение | Местонахождение, номер рисунка | Примечание
1 | Калибр К-2 | Для проверки диаметра канала ствола по полям (7,772) | Из серии калибров к 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. |
2 | Калибр К-3 | Для проверки принудительного выхода бойка над дном чашечки затвора (1,4-1,6) | Рис. 27 (для справок) |
3 | Калибр К-4 | Калибр-шашка проходной для проверки узла запирания (1,625) | Из серии калибров к 7,62-мм пулемету СГ-43 |
4 | Калибр К-5 | Калибр-шашка для подгонки затвора (1,702) | То же |
5 | Калибр К-6 | Калибр-шашка браковочный для проверки узла запирания (1,828) | То же |
6 | Калибр К-7 | Для проверки расстояния от дна чашечки затвора до зацепа выбрасывателя (1,9-2,15) | Рис. 28 (для справок) |
7 | — | Оправка для магазина | Рис. 29 | Изготовлять в мастерской соединения
8 | — | Вставка для подгонки скоса затвора по сухарю | Рис. 30 | То же
9 | — | Струбцина со стержнем | Рис. 31 – 37 | То же
10 | — | Весы пружинные | Покупные |
Стрелковое оружие России ™