Глава 2 15. Накладки не удерживаются на стволе
При сдвинутом верхнем кольце 38 накладки 33 и 34 должны присоединяться к винтовке и сниматься с нее с заметным усилием. Присоединенные накладки должны прижиматься пружиной нижнего кольца 74 к крылышкам сальника. При свободном отделении накладок выправить крылышки сальника 36. При изломе крылышек сальника или изломе пружины нижнего кольца 74 винтовку отправить в стационарный ремонтный орган.
Стрелковое оружие России ™