ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица основных конструктивных различий винтовок разных выпусков
Придожение 1
ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗЛИЧИЙ ВИНТОВОК РАЗНЫХ ВЫПУСКОВ
№ детали и сборки | Наименование деталей и сборок | Основные различия винтовок | Примечание
выпуск первых годов изготовления | выпуск последних годов изготовления
2-1 | Затвор | Гнездо под выбрасыватель открыто до ромбика | Гнездо под выбрасыватель частично закрыто | Затвор и выбрасыватель должны быть одного конструктивного варианта
2-2 | Выбрасыватель |  | Отличается меньшим размером по высоте и наличием поднутрения на стенках гнезда под пружину |
Сб 4-3 | Автоспуск | Состоит из двух деталей | Сборка заменена штампованной деталью 4-23 | Сб 4-3 и дет. 4-23 взаимозаменяемые
Сб 4-4 | Спусковой крючок с тягой | Состоит из спускового крючка, тяги и оси тяги | Дополнительно поставлен ограничитель щитка | Спусковой крючок с тягой и щиток в сборе должны быть одного конструктивного варианта
Сб 3 | Щиток в сборе |  | На оси щитка имеется дополнительное гнездо для головки ограничителя щитка |
Стрелковое оружие России ™