Глава 4 5. Гильза (патрон) не извлекается из патронника
При отведении рамы с затвором 20 назад гильза (патрон) должна извлекаться выбрасывателем 51 из патронника ствола 32. Причины неисправности и способы их устранения изложены в п. 1 и 4 настоящей главы и, кроме того: а) Осадка или излом пружины 53 выбрасывателя. Заменить пружину выбрасывателя. б) Скрошенность или излом зацепа выбрасывателя 51. Заменить выбрасыватель по карте 5, п. 9.
Стрелковое оружие России ™