Глава 2 18. Газовый регулятор не удерживается в приданном положении
Газовый регулятор 41 должен переводиться из одного положения в другое и обратно от усилия руки. Разрешается применение гильзы или патрона. При самопроизвольном перемещении газового регулятора выправить без нагрева фиксирующую часть газового регулятора, при необходимости заменить газовый регулятор по карте 3, пп. 1–3.
Стрелковое оружие России ™